**基本性能試験チェックシート**

下記の要件を確認したことを保証します。

申請日：

****申請者情報：****

会社名：

**担当者**

担当者名：     　印　　メールアドレス：

部署名：

**承認者**

承認者名：     　印

役職：

****受検製品情報****

製品型名：

ICチップ型名：

インレイ型名：

アンテナ情報： フルアンテナ　　 エンボス対応　　　 巻線　　　 その他

カード外形：　 ID-1サイズ　　  ID-1サイズ規格外

RF性能試験へ提出する基本性能試験評価済みサンプルカードの識別情報 (サンプル番号など)

上限：

標準：

下限：

**負荷変調振幅の測定値**

| 検定サンプル |  | 両サイドバンドの負荷変調振幅の平均値 (mVpeak) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-1サイズ | 1.5 A/m | 2.5 A/m | 4.5 A/m | 7.5A/m |
| ID-1サイズ規格外 | 2.5 A/m | 4.5 A/m | 7.0 A/m | 12.0A/m |
| 上限品 | #1 |  |  |  |  |
|  | #2 |  |  |  |  |
|  | #3 |  |  |  |  |
| 標準品 | #1 |  |  |  |  |
|  | #2 |  |  |  |  |
|  | #3 |  |  |  |  |
| 下限品 | #1 |  |  |  |  |
|  | #2 |  |  |  |  |
|  | #3 |  |  |  |  |
| 基準範囲 \*1 | ID-1サイズ | 17.05 ～ 84.00 | 13.22 ～ 84.00 | 9.85 ～ 84.00 | 7.63 ～ 84.00 |
| ID-1サイズ規格外 | 6.65 ～ 84.00 | 6.65 ～ 84.00 | 6.65 ～ 84.00 | 6.65 ～ 84.00 |

\*1：下限値は基準値-5%、上限値は基準値+5%と測定誤差の許容分を含めて記載

****下記の合格基準を満たしていれば、チェック欄のYESをチェックして下さい。****

| 合格基準 | 概要 | **チェック** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 両サイドバンドの負荷変調振幅の平均値が、4つの測定ポイント中、2ポイント以上が基準範囲にあること | YES |
| 2 | 磁界強度*H*minと*H*maxにて、Pollingレスポンスが確認されること | YES |

以上